附件1

信息化智能化设施设备指导清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **基本要求** |
| 1 | 网络连接设备 | 保证信号传输稳定。 |
| 2 | 紧急呼叫器 | 可安装在卧室、卫生间、淋浴间等位置，易操作。 |
| 3 | 语音或视频通话设备 | 及时准确掌握老人在家情况，具备双向实时语音或视频通话功能。 |
| 4 | 生命体征监测设备 | 动态监测和记录呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒。 |
| 5 | 活动监测设备 | 具有跌倒准确报警和日间实时活动监测功能。 |
| 6 | 智能药箱 | 辅助提醒需要服药的老年人定时服用药物。 |
| 7 | 火灾探测报警器 | 具有火灾感应报警功能。 |
| 8 | 水漫报警器 | 具有水浸感应报警功能。 |
| 9 | 跌倒报警手环 | 具有老人跌到感应报警功能。 |
| 10 | 声光报警器 | 其它智能设备触发报警时，及时发出声、光报警。 |

1-6为基础配置设备，7-10为扩展配置设备。以上设施设备均应实现远程监控，数据实时反馈到机构后台监控中心。